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[bookmark: _Toc141368668]ВВЕДЕНИЕ
Принятие решения о разработке проекта Генерального плана Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – Генплан) было обусловлено обязательствами соблюдения законодательства, осознанием публичной властью необходимости формирования собственных целей и планов развития поселения,  устойчивого поступательного развитие поселения, предотвратить процессы растущего неудовлетворения жителей качеством проживания, а также возрастания напряженности в сфере социального и транспортного обслуживания.
Предыдущие документы градостроительного проектирования были основаны на целях развития массового жилищного строительства для обеспечения неуклонного роста промышленного производства. Именно планы развития территориально-промышленного комплекса страны разрушили компактную организацию населенных пунктов, которая сдерживала расширение производственных площадей и лимитировала деятельность грузового транспорта.
Обзор предшествующей градостроительной документации Ардатовского муниципального района, опыта планирования населенных пунктов России, позволяет утверждать, что инерционные приемы проектирования советского периода могут привести к утрате Низовским сельским поселением устойчивого стабильного развития. Таким образом, другим значением разработки градостроительной документации является формирование новой системы целей и задач развития, соответствующей современным политико-социальным и экономическим условиям.
В соответствии с предложенной стратегией территориального развития, положения Генерального плана разрабатывались по следующим основным принципам: компактное размещение функциональной деятельности, повышение качества общественных пространств и зеленых насаждений, повышение плотности и архитектурного качества застройки, развитие многофункциональной застройки.
Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
•	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.);
•	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 11.07.201 г.);
•	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.);
•	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. От 01.07.2011 г.);
•	Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
•	Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
•	Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
•	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
•	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
•	Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от         30.11.2011 г., с изм. и доп. от 01.04.2012 г.);
•	Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
•	Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;
•	Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
•	Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);
•	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 (ред. от 09.09.2010, Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. № 10995);
•	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
•	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
•	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
•	Закон республики Мордовия от 03.08.2015 г. № 58-З «О некоторых вопросах градостроительного проектирования и внесении изменения в статью 2 закона республики Мордовия «О разграничении полномочий органов государственной власти республики Мордовия по регулированию градостроительной деятельности на территории республики Мордовия» (в ред. Закона Республики Мордовия от 12.10.2015 № 71-З);
•	Закон республики Мордовия от 12.10.2015 г. №71-З «О регулировании отдельных вопросов в области градостроительной деятельности на территории республики Мордовия и внесении изменений в отдельные законодательные акты республики Мордовия»
•	Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 г. № 115-З «Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского муниципального района, Ардатовского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» (в ред. Законов РМ от 14.07.2008 N 63-З, от 13.07.2009 N 54-З, от 12.03.2010 N 27-З, от 05.05.2011 N 19-З, от 07.09.2011 N 48-З, от 19.06.2013 N 46-З, от 26.05.2014 N 36-З)
•	Постановление Правительства Республики Мордовия от 08.08.2016 г. №409 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
•	«Устав Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия» (утв. решением Совета депутатов Ардатовского муниципального района от 27 декабря 2005 г. N 98) (с изменениями от 24 мая 2007 г., 20 мая 2008 г., 2 сентября 2009 г., 24 декабря 2010 г.)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
•	Устав Низовского сельского поселения
 В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.
Подготовка проекта Генплана основана на принципах устойчивого развития территории. Устойчивое развитие предусматривает непрерывное балансирование разнонаправленных тенденций существования рабочего поселка между природой и обществом, обществом и экономикой, нахождение баланса внутри общества, баланса предложения и потребления ресурсов.
Основной целью разработки генплана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие поселковой среды.
В связи с этим в составе проекта решаются следующие задачи:
1.	Формирование графических и текстовых материалов, характеризующих современное использование территории, ресурсов и ограничений их функционального развития.
2.	Определение базовых технико-экономических показателей развития рабочего поселка, определяющих масштаб и параметры его территориального развития.
3.	Разработка проектного функционального зонирования с учетом необходимости масштабного резервирования территорий под инвестиции в производственную и непроизводственную деятельность.
4.	Развитие селитебных зон с учетом роста темпов строительства и дифференцированного спроса на жилье различных типов.
5.	Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры.
6.	Развитие инженерной инфраструктуры на основе перехода на экологически безопасные и ресурсосберегающие системы водоснабжения, канализования, энергоснабжения и инженерной защиты территории.
7.	Приоритетный учет природоохранных требований при разработке проектной функциональной и инфраструктурной организации территории. 
[bookmark: _Toc141368669][bookmark: _Toc416247188][bookmark: _Toc420414294]1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.
На территории сельского поселения действуют следующие программы:

1. Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2026  годы
Паспорт

	Наименование
программы 
	 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2026  годы (далее - Программа)

	Основание для разработки программы 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик программы, его местонахождение 
	 Администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия: 431850 Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Низовка, ул. Центральная, д. 1

	Основной разработчик программы, его местонахождение 
	Администрация  Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия: 431850 Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Низовка, ул. Центральная, д. 1

	Цель и задачи программы 
	Цель:
Обеспечение развития социальной инфраструктуры Низовского сельского  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни 
Задачи:
- развитие системы   образования и культуры,  за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов мест массового отдыха и рекреации;
- развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения  путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока  в Низовском сельском поселении.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 
	Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Низовского о сельского поселения;
- создание условий для занятий спортом;
- организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;
- развитие транспортной инфраструктуры.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	1. Проектирование и  строительство детского сада в с.Низовка;
2. Проектирование и строительство Дома культуры в с.Низовка;
3. Капитальный ремонт Низовской СОШ;


	Сроки и этапы реализации программы 
	Срок реализации Программы 2016-2030 годы, в 2 этапа
1 этап – с 2016 по 2020 годы
2 этап – с 2021 по 2026 годы

	Объемы и источники финансирования программы
	Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2026 годов составляет 130 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2021-2026 годы – 110 000,0 тыс. рублей
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Мордовия, бюджета Ардатовского  муниципального района, бюджета  Низовского сельского поселения 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	 Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами.  










ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Низовского сельского поселения поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

	Наименование программы
	Программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 годы (далее – Программа)»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик Программы и его местонахождение.
	Администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия
Республика Мордовия, Ардатовский район, 
с. Низовка, ул. Центральная, д. 1

	Исполнители программы
	Администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

	Цель программы
	комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Низовского сельского поселения

	Задачи программы
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
 

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.;
- снижение транспортного риска, %.;
 -Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.;
-Количество  дорожно - транспортных происшествий, 
произошедших на территории поселения, ед.


	Сроки и этапы реализации программы
	 Срок реализации Программы: 2017 – 2027 годы
Этапы реализации разбиты по годам.

	Объемы и источники финансирования программы
	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Низовского сельского поселения
Объем финансирования программы составляет: 617,8 тыс.руб.
2017 год – 57,6 тыс. руб.,
2018 год – 58,2 тыс. руб.,
2019 год-   58,8 тыс.руб.,
2020 год –  60,4 тыс. руб.,
2021 год –  61,2 тыс. руб.,
2022 год –  61,8тыс. руб.
2023 год-    62,4 тыс.руб.,
2024 год-    63,0 тыс.руб.,
2025 год –   63,8 тыс.руб.
2026 год-     64,2 тыс.руб.
2027 год-     65,4 тыс.руб.


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации программы к 2027 году предполагается:
- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;
- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.





ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Низовского  сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация  Низовского сельского поселения  Ардатовского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	Администрация  Низовского сельского поселения

	Контроль за реализацией программы
	- Глава  Низовского сельского поселения


	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения;
- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Низовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества, предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребления энергетических ресурсов.
6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2027 гг.

	







Мероприятия Программы















Целевые показатели 

	1.Установка контейнеров ТБО
2.Замена ламп уличного освещения энергосберегающими
Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности –11 шт.). К установке :
2018 г.–3 шт. (V =0,75 м3) (7 тыс.руб на приобретение)
2019 г.–3 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)
2020 г.–3 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)
2021 г.–2 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение)
2.Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в сфере электроснабжения  посредством замены 15 ламп уличного освещения на энергосберегающие 
2018 г.– 15 шт. (25 тыс. руб. на приобретение и установку)

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2027 гг.

	Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО 
	27%
	55%
	82%
	100%

	Уровень оптимизации системы уличного освещения
	100%
	100%
	100%
	100%



В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:
- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 
Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.


	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;
- улучшение экологического состояния Низовского сельского поселения;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.






Согласно данным программам в рассматриваемом муниципальном образование планируется ремонт, реконструкция и развитие существующих объектов местного значения, создание новых не предусматривается.















[bookmark: _Toc141368670]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
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Территория Низовского сельского поселения расположена в юго-восточной  части Ардатовского района Республики Мордовия. Климат умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой.
Проблема экологического состояния прежде всего заключается в низкой культуре населения, безнаказанности за экологические нарушения, отсутствии очистных сооружений, слабой организации вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в частном и общественном жилом секторе.
Основными источниками загрязнения территории Низовского сельского поселения являются свалки, котельные, кладбища.

УСТАВ НИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 3. Территория и границы Низовского сельского поселения

1. Территорию Низовского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли входящих в состав сельского поселения населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения.

2.  В состав Низовского сельского поселения входят: с.Низовка.

3. Границы Низовского сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 115-З "Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского района муниципального образования Ардатовский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

4. Административным центром Низовского сельского поселения является село Низовка.





[bookmark: _Toc141368672]2.2 Природные условия.
Климат
Климат Низовского сельского поселения  умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.
Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34оС.
Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.
Согласно СНиП 23-01-99, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.
Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.
За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.
В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Рельеф
Низовское сельское поселение расположено в северо-западной части Приволжской возвышенности. Эта часть возвышенности носит название Алатырского вала и представляет собой ряд вытянутых  или своеобразных  тектонических поднятий, к которым приурочены наиболее возвышенные участки местности. Для рассматриваемой территории характерна резкая смена водораздельных возвышенностей низкими равнинами по долинам рек. Холмистый рельеф территории способствует образованию большого количества оврагов и интенсивного стока дождевых и талых вод.
В целом, по условиям рельефа территория поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.

Гидрография, гидрология
Низовское сельское поселение, расположено в северо-западной части Приволжской возвышенности. Практически почти всю поверхность поселения укрывает сложный по составу покров четвертичных отложений. 
Верхнекаменноугольные отложения – доломитизированные известняки, местами окремненные, доломиты с прослоями гипсов и ангидритов, мощностью до 80-120 м.
Нижнепермские отложения (ассельский ярус, Р1a) – серые доломиты с прослоями доломитизированных известняков, ангидритов и гипсов, мощностью 30-60 м. 
Верхнеюрские отложения (J3) (снизу вверх). Келловейский ярус (J3 cl) темно-серые, почти черные песчаники с конкрециями пирита и фосфоритов, мощностью до 60 м. Оксфордский ярус (J2of) темно-серые карбонатизированные глины с гнездами серых мергелей и конкрециями фосфоритов, мощностью 8-15 м. Кимериджский ярус (J3cm) темно-серые карбонатизированные, слюдистые глины с прослоями глауконитовых песков, общей мощностью 10-35 м. Отложения волжского яруса (J3v) темные, до черных карбонатизированные глины, переслаивающиеся с битуминозными горючими сланцами, мощностью 1-10 м. 
Нижнемеловые отложения (неоком) (К1) (снизу вверх). Валанжинский ярус (К1v) – пески глауконитовые, зеленоватые и темно-серые с обилием округлых фосфоритовых конкреций, мощностью 3-4 м. Готеривский и  барремский ярусы (К1вг, К1g) – темно-серые, черные песчанистые глины, слюдистые, ожелезненные алевриты, пески светло-желтые, мелкие, кварцевые, глинистые, песчаники. Общая мощность 40-85 м. Аптский ярус – (К1а) – в нижней части темно-серые песчанистые глины с прослоями песков, глинистых сланцев и мергелистых битуминозных песчаников, мергели песчанистые; верхняя часть – глины с тонкими прослоями песков и алевритов, общая мощность апта – 10-35 м. Альбский ярус (К1ab) – в нижней части темно-серые глины с прослоями глауконитовых песков, фосфоритовые желваки, в верхней части в глинах прослои опок, общая мощность 5-6 м. 
Палеогеновые (палеоценовые) (P1) отложения слагают останцы на междуречьях из окремненных опок и кварцево-глауконитовых песков, общей мощностью 80-120 м. Неогеновые отложения (миоцена – N1 и плиоцена - N2) представлены: первые разнозернистыми песками и слабослюдистыми глинами мощностью до 80 м; вторые на склонах долины р. Исса, в нижней части являются разнозернистыми кварцевыми песками с прослоями серых глин, верхняя часть – серые песчанистые глины, переходящие кверху в серые глинистые супеси и пески, мощностью 6-42 м. 
Четвертичные отложения в поселении включают, кроме аллювиальных отложений (в долинах рек) и пролювиальных отложений в оврагах, балках и на конусах выноса; на междуречьях водно-ледниковые, озерно-ледниковые отложения  и тилли (морен), представленных песками, разными суглинками, глинами, алевритами, местами с дресвой, щебнем и валунами, и реже галечниками. Мощность четвертичных отложений в поселении на междуречьях достигает 30-40 м, в долинах основных рек и конуса выноса 15-20 м.. 
[bookmark: _Toc230849974]

Почвы
[bookmark: _Toc230843135]В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий района черноземы (60%), серые лесные (16), пойменные (11), дерново-подзолистые почвы (5 %). 
Территория Низовского сельского поселения входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Почвенный покров представлен, в основном, двумя типами почв: черноземами и пойменными.
Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме реки Алатырь.
Основными источниками загрязнения почв являются сельскохозяйственное производство, автомобильный транспорт, бытовые и промышленные отходы, неочищенные сточные воды.
На загрязнение почв большое влияние оказывает применение агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве. 
Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.
Качество почв на территории населенных пунктов определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Полезные ископаемые
К толще мезокайнозойских отложений приурочены месторождения кирпичных глин (Ардатовское, Низовское, Кельвяднинское, Куракинское), песков для силикатных изделий (Андреевское), строительных песков (Низовское), охры для минеральных красок (Чукальское), проявления керамзитовых глин (Спасско-Мурзинское, Тургеневское). В долине р. Алатырь находятся небольшие месторождения торфа. Эксплуатационные запасы подземных вод сосредоточены в карбонатном каменноугольно-пермском водоносном горизонте – 54,8 тыс. м3/сут, из которых 7,4 тыс. м3/сут имеют минерализацию до 1 г/дм3. По химическому составу воды сульфатные магниевые. Для подземных вод характерно повышенное содержание фтора, железа. Перспективным направлением оптимизации централизованного водоснабжения является поиск месторождений подземных вод в пределах распространения волжско-валанжинского водоносного горизонта, которые в настоящее время используются путем обустройства колодцев и родников.



Земельные ресурсы
Ардатовский район преимущественно сельскохозяйственный. Аграрный сектор района в настоящее время представляют 1 СХПК, 15 обществ с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество,  1 открытое акционерное общество, 28 крестьянско-фермерских хозяйств и 9700 личных подсобных хозяйств граждан (из них содержащих скот  2155).
Крупные сельхозпредприятия на территории района: ООО «МАПО «Ардатов», ЗАО «Мордовский бекон», ООО «НДН-Агро».
Основные направления деятельности  сельхозпредприятий: мясное и молочное животноводство, растениеводство.
В районе возделываются злаковые культуры: озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, вика, горох. Возделываются также технические культуры: сахарная свекла, картофель, рапс, соя, озимый рыжик. Из кормовых культур   выращиваются  кукуруза на силос и кукуруза на зерно, из многолетних трав -  козлятник, клевер, люцерна, костер.
[bookmark: _Toc141368673]2.3 Динамика численности населения.
В настоящее время численность населения Низовского сельского поселения составляет – 565 человек.
[bookmark: _Hlk140761484]Таблица 2.3-1 Динамика численности населения Низовского сельского поселения
	Численность населения

	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	↘662
	↘652
	↘631
	↘621
	↘604
	↘576
	↘517
	↗562
	↗565



Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2023 года
по администрации Низовского сельского поселения
Ардатовского муниципального района
	Возраст (лет)
	№ строки
	Все население

	
	
	Мужчины и женщины
	Мужчины
	Женщины

	
	
	565
	270
	295

	0
	1
	3
	3
	0

	1
	2
	6
	2
	4

	2
	3
	2
	0
	2

	3
	4
	6
	4
	2

	4
	5
	6
	3
	3

	0-4
	6
	23
	12
	11

	5
	7
	3
	3
	0

	6
	8
	5
	0
	5

	7
	9
	4
	2
	2

	8
	10
	5
	3
	2

	9
	11
	6
	4
	2

	5-9
	12
	23
	12
	11

	10
	13
	3
	2
	1

	11
	14
	7
	4
	3

	12
	15
	6
	4
	2

	13
	16
	6
	4
	2

	14
	17
	8
	1
	7

	10-14
	18
	30
	15
	15

	15
	19
	3
	1
	2

	16
	20
	5
	1
	4

	17
	21
	10
	6
	4

	18
	22
	4
	2
	2

	19
	23
	5
	4
	1

	15-19
	24
	27
	14
	13

	20
	25
	5
	0
	5

	21
	26
	3
	1
	2

	22
	27
	6
	3
	3

	23
	28
	5
	4
	1

	24
	29
	9
	6
	3

	20-24
	30
	28
	14
	14

	25
	31
	4
	3
	1

	26
	32
	7
	4
	3

	27
	33
	7
	3
	4

	28
	34
	7
	3
	4

	29
	35
	7
	5
	2

	25-29
	36
	32
	18
	14

	30
	37
	5
	4
	1

	31
	38
	7
	4
	3

	32
	39
	4
	2
	2

	33
	40
	6
	5
	1

	34
	41
	5
	4
	1

	30-34
	42
	27
	19
	8

	35
	43
	6
	3
	3

	36
	44
	10
	2
	8

	37
	45
	9
	4
	5

	38
	46
	8
	5
	3

	39
	47
	7
	5
	2

	35-39
	48
	40
	19
	21

	40
	49
	5
	3
	2

	41
	50
	8
	5
	3

	42
	51
	9
	4
	5

	43
	52
	8
	4
	4

	44
	53
	10
	4
	6

	40-44
	54
	40
	20
	20

	45
	55
	7
	4
	3

	46
	56
	8
	7
	1

	47
	57
	11
	4
	7

	48
	58
	7
	1
	6

	49
	59
	14
	8
	6

	45-49
	60
	47
	24
	23

	50
	61
	7
	3
	4

	51
	62
	4
	1
	3

	52
	63
	11
	8
	3

	53
	64
	5
	4
	1

	54
	65
	13
	8
	5

	50-54
	66
	40
	24
	16

	55
	67
	8
	4
	4

	56
	68
	8
	2
	6

	57
	69
	7
	3
	4

	58
	70
	17
	6
	11

	59
	71
	12
	7
	5

	55-59
	72
	52
	22
	30

	60
	73
	13
	8
	5

	61
	74
	6
	1
	5

	62
	75
	10
	7
	3

	63
	76
	19
	9
	10

	64
	77
	14
	3
	11

	60-64
	78
	62
	28
	34

	65
	79
	9
	7
	2

	66
	80
	11
	1
	10

	67
	81
	7
	2
	5

	68
	82
	10
	4
	6

	69
	83
	8
	3
	5

	65-69
	84
	45
	17
	28

	70
	85
	3
	2
	1

	71
	86
	4
	1
	3

	72
	87
	4
	2
	2

	73
	88
	4
	0
	4

	74
	89
	6
	1
	5

	70-74
	90
	21
	6
	15

	75
	91
	2
	1
	1

	76
	92
	6
	3
	3

	77
	93
	0
	0
	0

	78
	94
	2
	1
	1

	79
	95
	0
	0
	0

	75-79
	96
	10
	5
	5

	80
	97
	0
	0
	0

	81
	98
	2
	0
	2

	82
	99
	1
	0
	1

	83
	100
	1
	0
	1

	84
	101
	5
	0
	5

	80-84
	102
	9
	0
	9

	85
	103
	3
	0
	3

	86
	104
	1
	0
	1

	87
	105
	2
	1
	1

	88
	106
	2
	0
	2

	89
	107
	1
	0
	1

	85-89
	108
	9
	1
	8



Трудовой потенциал
Динамика показателей сферы труда свидетельствует о стабильности уровня безработицы. Структура вакансий показывает потребность, как в рабочих профессиях, так и специалистах с высшим образованием. Работодателями востребованы водители, механизаторы, слесари-ремонтники, медицинские работники и др. Наблюдается количественный и структурный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по полу, профессионально-квалификационным характеристикам, месту жительства.
Таким образом, к ключевым проблемам, которые будут влиять на развитие районного рынка труда в прогнозируемом периоде, можно отнести сохранение тенденции сокращения численности граждан в трудоспособном возрасте, увеличение среднего возраста работающих, недостаток квалифицированных кадров среди постоянного населения.
[bookmark: _Toc141368674][bookmark: _Hlk141279072]2.4 Социальная инфраструктура.

В территориальном планировании в отношении размещения объектов капитального строительства не предусмотрено разделение объектов на объекты инженерно-технического обеспечения, объекты транспортной инфраструктуры и объекты социального обслуживания. Дело в том, что определение социального обслуживания многоплановое и охватывает все элементы инфраструктуры населенных пунктов. Это группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, связанных с предоставлением услуг населению и составляющих материальную базу таких сфер, как пассажирский транспорт, различные инженерные сооружения и коммуникации, сети водо- и энергоснабжения, канализации, телефонные сети и т.п.; в более широком аспекте – коммунально-бытовое и жилищное хозяйство, здравоохранение, просвещение, культура, отдых, спорт, общественная безопасность, различные виды общественных услуг, розничная торговля и т. д.
Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации составляющих социального обслуживания. Один из подходов к составу социального обслуживания представлен в Генеральном плане и рассматривает три функционально-целевых блока:
· Общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации, общественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений).
· Восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершенствование окружающей среды).
· Коммунально-бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь).
Специфика финансирования развития объектов социального обслуживания позволяет дифференцировать их на два типа:
· отрасли и виды деятельности, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание, досуг, трудовая деятельность и другие;
· отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся: образование, здравоохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, транспортное обслуживание и другие.
Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частично ориентированных на бюджетные средства, как правило, относится к полномочиям или вопросам местного значения.

Основные направления социальной политики.
1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.
2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.
3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.
4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.
[bookmark: _Toc141368675][bookmark: _Hlk141279575]2.5 Транспортная инфраструктура.
В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации …» № 257 от 8 ноября 2007 г., ст. 5, автомобильные дороги подразделяются в зависимости:
· от их значения:
• федерального;
• регионального или межмуниципального;
• местного;
· от вида разрешенного использования:
• общего пользования;
• не общего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости:
· от условий проезда и доступа на них транспортных средств подразделяются:
• на скоростные;
• на обычные (не скоростные).
Классификация и отнесение автомобильных дорог к категориям (первой, второй, третьей, четвертой, пятой) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.   № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» по результатам оценки технического состояния:
· в отношении автомобильных дорог регионального значения – исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
· в отношении автомобильных дорог местного значения – органом местного самоуправления.
В транспортную инфраструктуру Низовского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Ардатовский район  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения. 

			
			
Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 2.9
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[bookmark: _Hlk488164946]
Таблица 2.9
Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов
	№ 
п/п
	Наименование улицы,  объекта
	Длина
(км)
	Покрытие (км)


	
	
	
	асфальт
	гравийное
	грунтовое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	2,2
	2,2
	
	

	
	Автомобильная дорога по ул.Заречная
	1,2
	1,2
	
	

	
	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	0,8
	0,8
	
	

	
	Автомобильная дорога по ул.Садовая
	0,6
	0,6
	
	

	
	Автомобильная дорога по ул.Луговая
	0,65
	
	
	0,65

	
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная
	0,25
	
	
	0,25

	
	Автомобильная дорога до кладбища
	0,5
	
	
	0,5

	
	ИТОГО:
	6,2
	4,8
	
	1,4



Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуется ремонт дорог муниципального значения, мостов. 
Вдоль автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
На территории Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района существует автобусное сообщение.



[bookmark: _Toc141368676][bookmark: _Toc125969395][bookmark: _Hlk141279600]2.6 Инженерная инфраструктура.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Существующее положение
Система централизованного водоснабжения в Низовском сельском поселении развита удовлетворительно. 
Источником водоснабжения населенных пунктов Низовского сельского поселения являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).
Обеспеченность холодным водоснабжением – 47,4%
Горячим водоснабжением – 13,6%
Протяженность уличной водопроводной сети 17240 м. Из них в замене нуждаются 11800 м.
Качество воды источников водоснабжения городского поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Расчетные показатели по водопотреблению незастроенных территорий устанавливаются после разработки проектов планировки территорий, проектов планировки линейных объектов, проектов межевания.
[bookmark: _Hlk488167846]
Таблица 2.10
Водопотребление на I очередь и на расчетный срок населенных пунктов Низовского сельского поселения.

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3/сут на сто человек

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	12,5-16

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	16-23

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	22-28

	Примечания: - расходы воды на производственные нужды принимаются в размере 10 % на I очередь строительства и 15% на расчетный срок от расходов воды на хоз-питьевые нужды населения в соответствии со СП 31.13330.2012
- расход воды на полив территории предусматривается 60 л/сут на 1 человека в соответствии со СП 21.13330.2012
- расход воды на пожаротушение представлен в след. Таблице
- неучтенные расходы  - 5% от расходов на хоз.-бытовые нужды
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В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:
- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;
- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;
- выполнить ограждение I пояса ЗСО для всех артезианских скважин;
- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;
- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;
- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;
- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;
- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.                                         

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение
В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах Низовского сельского поселения используются водоемы и пруды.

Проектное предложение
Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии с СП 5.13130.2009, СП 8.13130.2009 приведены в таблице 2.11
[bookmark: _Hlk488167917]Таблица 2.11
Расходы на наружное пожаротушение Низовского сельского поселения 
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Кол-во населения, чел.
	Расход на наружное пожаротушение, л/с

	
	
	I очер.
	Расч. срок
	I очер.
	Расч. срок

	 
	с. Низовка
	580
	499
	5
	5



Продолжительность тушения пожара 3 часа.
Для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом предлагается строительство пожарных водоемов 	(резервуаров) емкостью 25–30 м3 каждый в каждом из населенных пунктов.
Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо разместить в центре жилой застройки.
Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров на каждой площадке емкостью не менее 150 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

[bookmark: _Toc141368677][bookmark: _Hlk141279749]2.7 Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые  в соответствии с законодательством РФ (п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности 
Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и местных нормативных актов. 
На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории и ориентировочные, согласно ранее утвержденного генерального плана:
- Охранная зона инженерных коммуникаций (охранная зона газопроводов и систем газоснабжения, охранная зона объектов электросетевого хозяйства, охранная зона линий и сооружений связи);
- Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья;
- Водоохранная зона;
- Прибрежные защитные полосы;
- Иные зоны с особыми условиями использования (придорожная полоса);
- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- Зоны затопления и подтопления;
- Санитарно-защитная зона (ориентировочные).

[bookmark: _Toc20213981][bookmark: _Toc69297727][bookmark: _Toc71545815][bookmark: _Toc141368678][bookmark: _Hlk141279892]2.8 Территории объектов культурного наследия
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (с изменениями на 14 апреля 2023 года) регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
Согласно ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:
1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.
3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
В настоящее время не все границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Мордовия.

с. Низовка
Расположено на речке Сарке, в 15 км от районного центра и 5 км от железнодорожной станции Ардатов. Название-характеристика: село находится в низине. В «Списке населённых мест Симбирской губернии» (1863) Низовка — деревня удельная и владельческая из 60 дворов (727 чел.) Ардатовского уезда. В начале 1930-х годов был создан колхоз имени Свердлова, с 1997 года — СХПК «Низовка» (специализируется на выращивании молодняка крупного рогатого скота, свиней). В современном селе — основная школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, магазин; установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; Михаило-Архангельская деревенская церковь (среди особо чтимых икон — образ Николая Угодника кисти монахинь Тихвинского Куриловского монастыря начале XX века и образ Божьей Матери «Достойно есть»). На территории Администрации Низовского сельского поселения расположены: фельдшерско-акушерский пункт, Низовская средняя общеобразовательная школа, Низовский Дом досуга и творчества, магазин Чукальского ПО, ИП Андоськин С.И., ИП Абрамов В.Б., ИП Лобода Н.А., ИП Явкина Т.Н., Михаило-Архангельская церковь.
Официальным печатным изданием Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия является Информационный бюллетень Низовского сельского поселения.


[bookmark: _Hlk141279970]Объекты  культурного  наследия  на территории  сельского поселения
На территории поселения располагаются следующие объекты культурного наследия:
· Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 194101945 гг.
· Михаило-Архангельская церковь

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:
· заключить с специально уполномоченным региональным госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);
· до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
· разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, получить на данный Раздел положительное заключение государственной экспертизы и представить данный документ в региональный госорган охраны объектов культурного наследия;
· обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.
На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан: 
· согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;
· обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;
· представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению;
· в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и получив по данному разделу положительное заключение государственной экспертизы, представить указанные документы в региональный госорган охраны объектов культурного наследия;
при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия
Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972
"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации"
[bookmark: _Toc141368679]2.9 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование
Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должно развиваться поселение. Данным проектом учитываются все решения ранее утвержденных генеральных планов и внесенных изменений.
В основу разработки проекта положены результаты комплексного анализа  территории.
За основу проекта были приняты ранее разработанные генеральные планы и внесенные изменения.
Базовые принципы проектных предложений:
· формирование компактного поселкового образования;
· улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;
· максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;
· размещение производственных  и коммунально-складских объектов в новых  производственных и коммунально-складских зонах и в существующих производственных зонах.
К моменту разработки проекта  существующая планировочная структура населенных пунктов сохраняет исторически сложившуюся систему улиц.
Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре, развивая и дополняя её с учётом современных требований.
Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории населенного пункта с центром, с местами приложения туда, с планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.
Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.
[bookmark: _Toc141368680]2.9.1 Развитие и совершенствование функционального зонирования.
В настоящее время на территории Низовского сельского поселения можно выделить следующие основные функциональные зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- зона инженерной инфраструктуры;
-  зона транспортной инфраструктуры;
-  зона сельскохозяйственного использования;
-  зона складирования и захоронения отходов;
-  производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- зона кладбищ.
Деление населенных пунктов на функциональные зоны осуществляется с учетом пешеходной доступности места жительства и мест приложения труда, санитарно-гигиенических требований и возможности территориального развития жилой и производственной зон.
Одно из условий правильного построения планировочной структуры - это соподчинение производственной и селитебной зон, связь их с внешними дорогами и земельными угодьями, а также создание единого объемно-планировочного решения облика населенного пункта.
[bookmark: _Toc141368681]3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

	
1.
	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

	
	

	№ п/п
	Показатели территориального планирования
	Единица измерения
	2017 г.
	Современное состояние на 2023 г.
	2037 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Территория

	1.1
	Всего 
	га
	1892,1
	1892,1
	1892,1

	II
	Административно-территориальное устройство

	2.1
	Статус муниципального образования
	-
	Сельское поселение
	Сельское поселение
	Сельское поселение

	2.2
	Количество населенных пунктов
	единиц
	1
	1
	1

	III
	Население

	3.1
	Всего 
	чел.
	631
	562
	499

	3.2
	в том числе:    городского
	чел.
	
	
	

	3.3
	                         сельского
	чел.
	630
	562
	499

	IV
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	20
	20
	20

	4.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	105
	105
	105

	4.3
	Больничные учреждения
	коек
	-
	-
	-

	4.4
	ФАП
	объект
	1
	1
	1

	
	ФП
	объект
	-
	-
	-

	4.5
	Амбулатории/поликлиники
	объект
	-
	-
	-

	4.6
	Станций скорой помощи
	объект
	
	
	

	V
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	6,2
	-
	-

	5.2
	в том числе с твердым покрытием
	км
	4,8
	-
	-

	5.3
	Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района
	да/нет
	Да
	да
	да

	VI
	Инженерная инфраструктура

	6.1
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Расчетные показатели электрическая нагрузка
	
	-
	-
	-

	
	Всего по сельскому поселению
	кВт
	-
	388,6
	334,33

	6.2
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Обеспеченность холодным водоснабжением
	%
	47,4
	80
	100

	
	Обеспеченность горячим водоснабжением
	%
	13,6
	20
	40

	
	Протяжение уличной водопроводной сети
	м
	17240
	
	

	
	Протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	м
	11800
	
	

	6.4
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	Обеспеченность канализацией
	%
	47,7
	80
	100

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Ориентировочный расход природного газа
	Куб.м./год
	-
	174
	149,7

	VII
	Ритуальное обслуживание населения

	7.1
	Общее количество кладбищ 
	Единиц
	1
	1
	1

	VIII
	Охрана природы и рациональное природопользование

	8.1
	Места складирования отходов:

	
	
	
	

	8.2
	- скотомогильники
	единиц
	0
	0
	0

	8.3
	- полигон ТБО
	единиц
	
	
	


Генеральный план Низовского сельского поселения


АО РЦПД «КАДАСТР» 2023 г.                                                40

[bookmark: _Toc141368682]4. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории Низовского сельского поселения. Мероприятия по территориальному планированию
         Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, сельскохозяйственной  и промышленного производства, рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов. 
        Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.
[bookmark: _Toc141368683]       Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.
В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:


[bookmark: dst101700][bookmark: _Toc141368684]5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.
Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).
Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)
Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.
В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:
а) термобарические и механические факторы:
· формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;
· формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;
· формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;
б) физические факторы:
· образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;
в) химические факторы:
· формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;
· формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;
г) радиационные факторы:
· образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;
· формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;
· формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;
д) гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:
· образование волн прорыва и воздействие этих волн при своем продвижении на объекты окружающей среды;
· затопление территорий и объектов.

2.2 ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ
Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.
Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.
Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.
Для территории Низовского сельского поселения характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:
· Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы;
· Пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;
· Природные пожары;
· Внезапное обрушение производственных зданий, сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения;
· Аварии на электроэнергетических системах;
· Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Опасности, обусловленные транспортными авариями
В состав транспортной системы Низовского сельского поселения входят автомобильный транспорт и трубопроводный (газопровод, нефтепровод).
На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.
Основными причинами ЧС на транспорте являются:
· большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;
· низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).
Основные проблемы на транспорте:
· моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;
· снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;
· низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;
· несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;
· недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;
· недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.
Автомобильный транспорт
Основные виды дорожно-транспортных происшествий:
· наезд на пешехода;
· столкновение автотранспортных средств;
· опрокидывание автотранспортных средств.
Осложняет ситуацию заметное снижение транспортной дисциплины участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.
Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:
- несоответствие скорости конкретным условиям;
- управление транспортным средством без права управления;
- выезд на встречную полосу;
- несоблюдение очередности проезда;
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
- несоблюдение дистанции;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода;
- превышение установленной скорости.
Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;
- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.
Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:
- низкие сцепные качества покрытия;
- неровное покрытие;
- недостаточное освещение.
Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.
Автотранспортная сеть территории сельского поселения развита удовлетворительно и состоит из дорог с асфальтным и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт — узкоспециализированный вид транспорта и является составной частью государственной транспортной системы. 
Наиболее значимыми факторами риска, связанными с вероятностью разрыва трубопровода, являются:
—	возможный брак строительно-монтажных работ при недостаточном контроле;
—	пересечение трассы с железными и автомобильными дорогами, водными объектами;
—	наличие близкорасположенных населенных пунктов, увеличивающих риск несанкционированных врезок с целью хищения нефти с последующей возможностью аварий, а также риск диверсий;
—	несвоевременное или некачественное проведение диагностических работ внутритрубными инспекционными снарядами (ВИС).
Наиболее опасными составляющими, с точки зрения нанесения возможного социального ущерба, являются линейные участки газопроводов. 
Одним из наиболее значимых факторов, влияющим на тяжесть последствий аварий на линейной части, является эффективность обнаружения утечки и действия линейно-эксплуатационных служб (ЛЭС) при разливах нефти.
Наиболее существенным фактором, влияющим на размеры зон поражения, является площадь пролива, она определяет площадь загрязнения, размер возможного пожара, скорость эмиссии нефти с поверхности и, как следствие, размеры облака ТВС (паров нефти), образующегося на месте аварии.
Наибольшую опасность на нефтеперекачивающей станции представляют аварии в резервуарных парках, на подводящих трубопроводах и в насосных с выбросом нефти, с последующим разливом нефти, воспламенением, вспышкой топливовоздушной смеси и/или пожаром.
С точки зрения нанесения возможного социального ущерба при авариях на трубопроводном транспорте, аварии на магистральном газопроводе являются наиболее опасными.
Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:
—	участки газопроводов на узлах подключения;
—	участки подводных переходов;
—	участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с железными и автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям.
Характерные аварии, происходящие на линейной части МГ, можно условно разбить на две основные группы:
— аварии с катастрофическими последствиями;
— аварии с последствиями малых масштабов.
К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными негативно воздействовать на окружающую среду.
К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные с утечкой газа через неплотности в соединительных элементах и свищи в трубопроводах. Как правило, данные аварии не представляют опасности для людей и окружающей среды. Потери газа при таких авариях также невелики.
С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение магистрального газопровода сопровождается:
—	образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, заключенного под давлением в объеме «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;
—	разлетом осколков (фрагментов) из разрушенной части трубопровода; термическим   воздействием пожара на окружающую среду в случае воспламенения газа.
Свыше 50 % аварий на линейной части МГ сопровождаются воспламенением природного газа, истекающего из поврежденного трубопровода.
Малые количества опасных веществ, обращающихся на данных составляющих, и сравнительно небольшие зоны действия поражающих факторов вероятных аварий обусловливают небольшое число возможных пострадавших при возникновении аварийных ситуаций.
Достаточно высокую химическую и взрывопожарную опасность для населения и территорий представляют магистральный нефтепровод и нефтепроводные сооружения. В случае аварии в зону поражения попадает застройка,  прилегающая к нефтепроводным сооружениям. 
Опасности, обусловленные пожарами, взрывами
Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь - наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:
· НПУЭ теплогенерирующих устройств;
· НППБ при топке печей;
· замыкание или неисправность электропроводки;
· использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
· НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.
Вследствие изношенности в Низовском сельском поселении сохраняется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.
На территории Зубово-Полянского района сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.
Опасности, обусловленные потенциально опасными объектами
По характеру возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на потенциально опасных объектах, выделяют 5 групп объектов. 
Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.
Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
На территории Низовского сельского поселения имеются следующие взрывопожароопасные объекты:
- Электроподстанция;
- Котельная 
Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).
Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (ГТС) (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны, уравнительные резервуары и др.).
Химическая опасность
На территории Низовского сельского поселения риск возникновения аварий на химически опасных объектах отсутствует, в связи с отсутствием на территории поселения химически опасных объектов.
Радиационная опасность
На территории Низовского сельского поселения риск возникновения аварий на радиационно-опасных объектах отсутствует, в связи с отсутствием на территории поселения радиационно-опасных объектов.
Биологическая опасность
На территории Низовского сельского поселения риск возникновения аварий на биологически-опасных объектах отсутствует, в связи с отсутствием на территории поселения биологически-опасных объектов.

2.3 ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
Лесные пожары
Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.
Мероприятия по защите и охране лесов от пожаров необходимо проводить в соответствии с Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие организационно-технические мероприятия:
- контроль работы лесопожарных служб;
- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;
- введение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период;
- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесораработках;
- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;
- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.
Гидрологическая опасность
Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
Наводнения - это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища.
Особенно опасные наводнения наблюдаются на реках дождевого и ледникового питания или при сочетании этих двух факторов.
Половодье - это ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон значительный и довольно длительный подъем уровня воды в реке. Обычно половодье вызывается весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками.
Паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда таянием снега при зимних оттепелях.
Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы наводнений играют антропогенные факторы — вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию наводнений могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы наводнений в России связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения наводнений и защиты от них.
К наиболее эффективным заблаговременным мероприятиям относятся:
- регулирование стока вод с помощью водохранилищ;
- создание лесных полос, искусственных озер и запруд, дренажной системы с целью перехвата осадков до их поступления в русло реки;
- строительство плотин, защитных дамб, откосов и волнорезов;
- увеличение пропускной способности русел рек (ликвидация рукавов, расширение, спрямление и углубление русла, укрепление берегов, устранение различных препятствий на пути водного потока);
- осушение болот и переувлажненных земель;
- подсыпка территорий, предназначенных для строительства зданий и сооружений, выравнивание береговой линии, строительство водоотводных каналов.
Следует заметить, что проведение перечисленных заблаговременных предупредительных мероприятий требует больших затрат, однако сумма ущерба, наносимого наводнением, значительно превышает эти затраты.
При непосредственной угрозе затопления территории для ограничения распространения воды сооружают отводные каналы, возводят оградительные валы и дамбы из грунта, мешков с песком, камней и других материалов.
Зимой оградительные валы и дамбы в целях ускорения их возведения чаще всего строят из снега или льда.
К оперативным предупредительным мероприятиям относятся:
- оповещение населения об угрозе наводнения;
- заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон;
- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций, учреждений, расположенных в зонах возможного затопления, защита материальных ценностей.
Климатические опасности
Так же наиболее опасными природными явлениями являются: грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; град с диаметром частиц 20 мм; гололед с диаметром отложения более 200 мм; сильные ветра со скоростью более 20 м/сек.
Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:
- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противосколжения при гололеде на дорогах;
- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.
Опасные геологические условия
В зависимости от характера грунтов, слагающих участки, положения уровня подземных вод, различной степени устойчивости геологической среды, на территории, пригодной для строительства, могут быть выделены участки подверженные влиянию опасных геологических процессов.
Наиболее опасными геологическими явлениями рассматриваемой территории являются: овражная эрозия и развитие процессов заболачивания.
К не рекомендуемым для строительства территориям отнесены склоны крутизной более 30%, участки пойменных террас реки Кама и ее притоков, сложенных иловатыми суглинками и рыхлыми песками, периодически затапливаемыми паводковыми водами, заторфованные и заболоченные участки, тальвеги и днища оврагов и балок, ежегодно затапливаемые в период паводков.
К условно пригодными  для строительства отнесены участки с крутизной склонов от 10% до 30%, частью пораженные оползнями и оврагами. Подземные воды залегают здесь, как правило, на глубине 1-2м. Основанием сооружений на таких участках служат слабые водонасыщенные суглинки и супеси. 
К пригодным для строительства территориям отнесены участки водоразделов, склоны водоразделов, участки III надпойменной террасы. Основанием сооружений на этих участках будут служить красные глины, песчаники или четвертичные суглинки, местами лессовидные и просадочные. Подземные воды залегают на глубине от 2 до 5 м.
В целом, территория Низовского сельского поселения, охватываемая настоящим проектом, хорошо изучена. Подробные изыскания проводились при строительстве промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, при прокладке инженерных коммуникаций. Участки территории, благоприятные для ведения строительства занимают большую часть района.
Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение мероприятий:
- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
- берегоукрепление;
- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;
- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.
Территории по степени опасности ЧС техногенного и природного характера с зонами неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска определяются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 2.22 и 2.23.

Таблица 2.22
Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций (Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации – социальный ущерб»)
	Частота 
реализации опасности, случае/год
	Социальный ущерб

	
	Погибло более одного человека, имеются пострадавшие
	Погиб один человек, имеются пострадавшие
	Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие
	Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности
	Лиц с потерей трудоспособности нет

	>1
	Зона неприемл
неотложные
уменьшению
	емого риска,
меры по
риска
	необходимы
	Зона

	1÷10-1
	
	
	
	жесткого 
необходима
	

	10-1÷10-2
	
	
	контроля,
целесо-
	
	Зона
риска, нет
тиях по

	10-2÷10-3
	
	оценка
мер по
риска
	
	приемлемого
сти в мероприя
риска
	

	10-3÷10-4
	образности
уменьшению 
	
	необходимо
уменьшению
	
	

	10-4÷10-5
	
	
	
	
	

	10-5÷10-6
	
	
	
	



Таблица 2.23
Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций (Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации – финансовый ущерб»)
	Частота 
реализации опасности, случае/год
	Финансовый ущерб, МРОТ (минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации)

	
	>200000
	20000-200000
	2000-20000
	200-2000
	<200

	>1
	Зона неприемл
неотложные
снижению
	емого риска,
меры по
риска
	необходимы
	Зона

	1÷10-1
	
	
	
	жесткого 
необходима
	

	10-1÷10-2
	
	
	контроля,
целесо-
	
	Зона
риска, нет
тиях по

	10-2÷10-3
	
	оценка
мер по
риска
	
	приемлемого
сти в мероприя
риска
	

	10-3÷10-4
	образности
снижению 
	
	необходимо
уменьшению
	
	

	10-4÷10-5
	
	
	
	
	

	10-5÷10-6
	2015
	
	
	




2.4 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
На современном этапе в условиях урбанизации существенно вырастает значение общих путей передачи инфекции: водного и пищевого в эпидемиологии кишечных инфекций. Это, прежде всего, связано со снабжением населения пищевыми продуктами и водой.
При возникновении аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и сетях  водопровода в эпидемический процесс могут вовлекаться значительные массы населения от нескольких сот до нескольких десятков тысяч населения населенных пунктов.
Кроме того, миграция населения, ухудшение бытовых условий оказывают значительное влияние на распространение острых кишечных и других инфекционных заболеваний.
Наибольшую опасность для распространения зооносных болезней (чума, лептоспероз, туляремия, сибирская язва) представляют сельскохозяйственные и дикие животные, а также мелкие млекопитающие с их эктопаразитами. В местных условиях переносчиками чумы будут являться крысы, суслики и другие животные при завозе их из эндемических очагов. Среди насекомых - передатчиками чумы являются блохи.
[bookmark: _Toc141368686]Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
[bookmark: _Toc141368687]Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». 
В случае вспышки инфекции, биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
Отсутствуют.
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